

**客户端IP修改操作指引**

第一步，打开客户端，点击“网络设置”。



第二步，修改IP地址，依次将各个模块IP地址由原地址115.182.245.22改为211.152.44.21，其他设置均不做修改。















第三步、修改完成后，点击“确认”。



二〇一九年七月五日