**客户端IP修改操作指引**

第一步，打开客户端，点击“网络设置”。



第二步，修改IP地址，依次将各个模块IP地址由原地址211.152.44.21改为**203.166.186.63**，其他设置均不做修改。



















第三步、修改完成后，点击“确认”。

二〇二〇年七月六日